{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["询价报价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"询价报价表","index":0,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[5,0,5,7],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠东县稔山至亚婆角供水管道工程项目勘察设计、采购、施工总承包钢管采购项目询价报价表"]
["序号","材料名称","规格型号",null,"单位","报价（元）","防腐要求","备注"]
[null,null,"公称直径DN）","外径（D）"]
[1,"焊接钢管(Q235B)","D1400*18","D1420*18","米",null,"顶管段管道外壁防腐（六油二布），面料二道-玻璃布-面料二道-玻璃布-面料二道，干膜厚度大于600um，接口处按照《管道外防腐补口技术规范》（GB/T51241-2017）要求执行；钢管内壁防腐采用GZ－2（0710）新型高分子防腐涂料，做法根据产品要求而定，产品须经国家卫生部门批准的无毒性材料。","钢管采用卷制直缝埋弧焊管，用于顶管施工，管长6米/节。"]
["注：报价包括材料费（包含辅助、配套材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用，数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]