{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["钢管"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"钢管","index":0,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[3,4,4,4],[5,1,5,3],[6,0,6,7],[7,0,7,6],[8,0,8,6],[9,0,9,6],[10,0,10,6],[11,0,11,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["广东省惠州市中心城区防洪排涝综合治理工程钓鱼公排涝站扩建项目施工钢管采购项目第二次询价报价表"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","防腐要求","单位","报价（元）（含13%税）","备注"]
[1,"钢管","DN1500(厚16mm)","Q335B","钢管表面的焊渣、毛刺、油脂等污物应清除干净，然后采用喷丸除锈清除铁锈污物基体金属的表面清洁度等级不低于Sa2.5级。底层封闲漆层厚度为环氧富锌底漆100μm,中间为环氧云铁防锈漆100μm,外加超厚浆型环氧沥青漆厚度100μm。","m"]
[2,"穿墙钢套管","DN1600(厚10mm)及翼环(厚18mm)","Q335B",null,"t"]
[null,"总合计"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]