{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["钢管"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"钢管","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[5,0,5,6],[6,0,6,5],[7,0,7,5],[8,0,8,5],[9,0,9,5],[10,0,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["某工程水泵采购项目询价报价表"]
["序号","设备名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"大泵机组(包括水泵电机、整体底座、地脚螺栓、螺母、垫圈等、测量仪表等)","卧式蜗壳式混流泵700HW-8","设计流量4320m³/h，额定转速490r/min，mm，设计效率≥82%,设计扬程8.0m，最高扬程9.60m，配套变频高效异步电动机YE3系列,额定功率132kW，50HZ, 380V，490r/min，绝缘等级F级，防护等级IP55。水泵要求采用不锈钢叶片，SKF轴承、弹性膜片联轴器、机械密封","套"]
[2,"小泵机组(包括水泵电机、整体底座、地脚螺栓、螺母、垫圈等、测量仪表等)","卧式蜗壳式混流泵400HW-10","设计流量1400m³/h，额定转速730r/min，mm，设计效率≥82%,设计扬程8.0m，最高扬程9.60m，配套变频高效异步电动机YE3系列,额定功率55kW，50HZ, 380V，490r/min，绝缘等级F级，防护等级IP55。水泵要求采用不锈钢叶片，SKF轴承、弹性膜片联轴器、机械密封","套"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]