{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["井盖"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"井盖","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[4,4,11,4],[4,7,13,7],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,0,14,7],[15,0,15,6],[16,0,16,6],[17,0,17,6],[18,0,18,6],[19,0,19,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠州市水电建筑工程有限公司2026年度井盖采购项目询价报价表"]
["类别：井盖"]
["序号","材料名称",null,"规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"球墨铸铁井盖连座（含尼龙防坠网）",null,"重型φ800\nD400","1.井盖必须符合国家GB/T23858-2009标准的要求。\n2.所用的球墨铸铁应符合《球墨铸铁件》（GB/T1348-2019）的规定。\n3.井盖须具备可调节安装标高、防沉降、防盗、防滑等功能及防噪音、防跳动、防意外开启的弹性紧锁功能。\n4.盖板和支座须采用直径不少于14mm不锈钢销轴连接。\n5.井盖表面必须经过喷涂防锈环氧树脂或沥青漆等防锈处理(机加工部位除外)。\n6.井盖必须便于关闭、开启和维护。","套",null,"检查井井盖及雨水口箅子标识按使用方要求进行生产，应标有“惠州水务、雨水、污水、生产日期、抢修电话、执行标准、承压等级等信息。"]
[2,"球墨铸铁井盖连座（含尼龙防坠网）",null,"轻型φ800\nC250",null,"套"]
[3,"球墨铸铁井盖连座（防沉降、含尼龙防坠网）",null,"重型φ700\nD400",null,"套"]
[4,"球墨铸铁井盖连座（防沉降、含尼龙防坠网）",null,"轻型φ700\nC250",null,"套"]
[5,"球墨铸铁井盖连座（防沉降、含尼龙防坠网）",null,"重型φ600\nD400",null,"套"]
[6,"球墨铸铁井盖连座（防沉降、含尼龙防坠网）",null,"轻型φ600\nC250",null,"套"]
[7,"球墨铸铁井盖连座（含尼龙防坠网）",null,"重型φ500\nD400",null,"套"]
[8,"球墨铸铁井盖连座（含尼龙防坠网）",null,"轻型φ500\nC250",null,"套"]
[9,"铸铁平箅(防沉降、含支座、含配套截污挂篮）",null,"750×500","D400重型球墨铸铁箅子","套"]
[10,"铸铁平箅(防沉降、含支座、含配套截污挂篮）",null,"750×500","C250轻型球墨铸铁箅子","套"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]