{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["钢管及管件、阀门","波纹管","PVC-U排水管及管件"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"钢管及管件、阀门","index":0,"n_rows":62,"n_cols":9,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,8],[2,0,2,3],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[5,4,8,4],[5,5,8,5],[9,4,12,4],[9,5,12,5],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[16,4,20,4],[16,5,20,5],[21,4,23,4],[21,5,25,5],[24,4,25,4],[26,4,30,4],[26,5,30,5],[31,4,42,4],[43,4,48,4],[50,4,52,4],[53,0,53,8],[54,0,54,8],[55,0,55,8],[58,0,58,5],[59,0,59,5],[60,0,60,5],[61,0,61,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["2023年度第三批管材及管件、阀门采购项目询价报价表"]
["类别：钢管及管件、阀门"]
["序号","材料名称","规格型号",null,"技术参数","防腐要求","单位","报价（元）","备注"]
[null,null,"公称直径（DN）","外径（D）"]
[1,"焊接钢管","DN200*6.0mm","D219*6.0mm","螺旋缝埋弧焊钢管Q345B","    钢管内壁防腐采用无溶剂液体环氧涂料，干膜厚度应≥200μm。\n    钢管直管段外防腐采用常温型3LPE普通级防腐涂层，防腐层总厚度为≥2.5mm；管端预留长度130-150mm。","m"]
[2,"焊接钢管","DN300*8.0mm","D325*8.0mm",null,null,"m"]
[3,"焊接钢管","DN400*8.0mm","D426*8.0mm",null,null,"m"]
[4,"焊接钢管","DN600*10mm","D630*10mm",null,null,"个"]
[5,"9°弯头","DN600*10mm","D630*10mm","Q345B螺旋缝埋弧焊钢管，冷弯管","    冷弯弯管外防腐采用常温型加强级3LPE防腐弯管制，防腐层总厚度为≥3.0mm；内壁防腐采用无溶剂液体环氧涂料，干膜厚度应≥200μm，管端预留长度130-150mm。","个"]
[6,"10°弯头","DN600*10mm","D630*10mm",null,null,"个"]
[7,"12°弯头","DN600*10mm","D630*10mm",null,null,"个"]
[8,"13°弯头","DN600*10mm","D630*10mm",null,null,"个"]
[9,"17°弯头","DN600*10mm","D630*10mm","Q345B直缝埋弧焊钢管，热煨弯管","热煨弯管外防腐层采用双层熔结环氧粉末防腐层+聚丙烯网状增强编制纤维防腐胶带的防腐结构，（a、双层熔结环氧粉末防腐层由内外两层环氧粉末一次喷涂成膜，其中内层厚度不少于300um，外层厚度不少于500um，总厚度不少于800um；b、热煨弯管双层熔结环氧粉末涂层预制完毕，对环氧粉末涂层检测合格再缠绕聚丙烯胶粘带，胶粘带厚度不少于1.1mm，50-55%搭接，缠绕后热煨弯管两端应露出100-130mm的双层熔结环氧粉末防腐层）；内壁防腐采用无溶剂液体环氧涂料，干膜厚度应≥200μm。管端预留长度130-150mm。","个"]
[10,"45°弯头","DN600*10mm","D630*10mm",null,null,"个"]
[11,"90°弯头","DN600*10mm","D630*10mm",null,null,"个"]
[12,"5°弯头","DN400*8mm","D426*8.0mm","Q345B螺旋缝埋弧焊钢管，冷弯管","冷弯弯管采用常温型加强级3LPE防腐弯管制，防腐层总厚度为≥3.0mm；内壁防腐采用无溶剂液体环氧涂料，干膜厚度应≥200μm。管端预留长度130-150mm。","个"]
[13,"8°弯头","DN400*8mm","D426*8.0mm",null,null,"个"]
[14,"10°弯头","DN400*8mm","D426*8.0mm",null,null,"个"]
[15,"11°弯头","DN400*8mm","D426*8.0mm",null,null,"个"]
[16,"12°弯头","DN400*8mm","D426*8.0mm",null,null,"个"]
[17,"35°弯头","DN400*8mm","D426*8.0mm","Q345B直缝埋弧焊钢管，热煨弯管","    热煨弯管外防腐层采用双层熔结环氧粉末防腐层+聚丙烯网状增强编制纤维防腐胶带的防腐结构，（a、双层熔结环氧粉末防腐层由内外两层环氧粉末一次喷涂成膜，其中内层厚度不少于300um，外层厚度不少于500um，总厚度不少于800um；b、热煨弯管双层熔结环氧粉末涂层预制完毕，对环氧粉末涂层检测合格再缠绕聚丙烯胶粘带，胶粘带厚度不少于1.1mm，50-55%搭接，缠绕后热煨弯管两端应露出100-130mm的双层熔结环氧粉末防腐层）；内壁防腐采用无溶剂液体环氧涂料，干膜厚度应≥200μm。管端预留长度130-150mm。","个"]
[18,"45°弯头","DN400*8mm","D426*8.0mm",null,null,"个"]
[19,"90°弯头","DN400*8mm","D426*8.0mm",null,null,"个"]
[20,"90°弯头","DN300×8mm","D325*8.0mm","Q345B直缝埋弧焊钢管，热煨弯管",null,"个"]
[21,"45°弯头","DN200×6mm","D219*6.0mm",null,null,"个"]
[22,"三通","DN600-DN400","/","Q345B直缝埋弧焊钢管","    钢管内壁防腐采用无溶剂液体环氧涂料，干膜厚度应≥200μm。\n    外防腐采用常温型3LPE普通级防腐涂层，防腐层总厚度为≥2.5mm；管端预留长度130-150mm。","个"]
[23,"三通","DN600-DN300","/",null,null,"个"]
[24,"三通","DN600-DN200","/",null,null,"个"]
[25,"三通","DN400-DN200","/",null,null,"个"]
[26,"正三通","DN400","/",null,null,"个"]
[27,"蜗轮双法兰式软密封蝶阀","DN50,1.0Mpa","/","球墨铸铁","/","个"]
[28,"蜗轮双法兰式软密封蝶阀","DN80,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[29,"蜗轮双法兰式软密封蝶阀","DN200,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[30,"蜗轮双法兰式软密封蝶阀","DN300,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[31,"蜗轮双法兰式软密封蝶阀","DN400,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[32,"蜗轮双法兰式软密封蝶阀","DN600,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[33,"CARX复合式排气阀","DN50,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[34,"CARX复合式排气阀","DN80,1.0Mpa","/",null,"/","个",null,"配套聚四氟乙烯垫片、 螺栓、 螺母、 垫片"]
[35,"双法兰多功能伸缩器","DN200,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[36,"双法兰多功能伸缩器","DN300,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[37,"双法兰多功能伸缩器","DN400,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[38,"双法兰多功能伸缩器","DN600,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[39,"法兰片","DN50,1.0Mpa","/","Q345B","/","个"]
[40,"法兰片","DN80,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[41,"法兰片","DN200,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[42,"法兰片","DN300,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[43,"法兰片","DN400,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[44,"法兰片","DN600,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[45,"法兰片","DN600,1.0Mpa","/","304不锈钢材料","/","个"]
[46,"法兰盲板","DN200,1.0Mpa","/","Q345B","/","个"]
[47,"法兰盲板","DN400,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
[48,"法兰盲板","DN600,1.0Mpa","/",null,"/","个"]
["注：1、报价应包含相应制造费、防腐费、运输费、装卸费、税票等费用，数量以具体工程实际需求为准。"]
["2、国标；送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["3、报价含运输至我司实施的工程项目施工现场，供方负责卸货。"]
[]
[]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联 系 人："]
["联系电话：                                                           日期：2023 年   月    日"]

{"sheet":"波纹管","index":1,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[3,1,17,1],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[22,0,22,5],[23,0,23,5],[24,0,24,5],[25,0,25,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年度第三批管材及管件、阀门采购项目询价报价表"]
["类别：HDPE双壁波纹管"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","数量","报价（元）","备注"]
[1,"HDPE双壁波纹管","φ110（直管）4KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
[2,null,"φ160（直管）4KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
[3,null,"φ225（直管）4KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
[4,null,"φ300（直管）4KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
[5,null,"φ400（直管）4KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
[6,null,"φ500（直管）4KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
[7,null,"φ600（直管）4KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
[8,null,"φ110（直管）8KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
[9,null,"φ160（直管）8KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
[10,null,"φ225（直管）8KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
[11,null,"φ300（直管）8KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
[12,null,"φ400（直管）8KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
[13,null,"φ500（直管）8KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
[14,null,"φ600（直管）8KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
[15,null,"φ800（直管）8KN/m2","承插式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标、含胶圈"]
["注：1、报价应包含相应制造费、胶圈、运输费、装卸费、税票等费用，数量以具体工程实际需求为准。"]
["2、国标；送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["3、报价含运输至我司实施的工程项目施工现场，供方负责卸货。"]
[]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话：                                    日期：2023年   月    日"]

{"sheet":"PVC-U排水管及管件","index":2,"n_rows":61,"n_cols":8,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[3,1,12,1],[13,1,22,1],[23,1,32,1],[33,1,42,1],[43,1,52,1],[53,0,53,7],[54,0,54,7],[55,0,55,7],[57,0,57,5],[58,0,58,5],[59,0,59,5],[60,0,60,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年度第三批管材及管件、阀门采购项目询价报价表"]
["类别：PVC-U排水管及管件"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","数量","报价（元）","备注"]
[1,"PVC-U排水管【建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材】","ф32*2.0","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[2,null,"ф40*2.0","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[3,null,"ф50*2.0","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[4,null,"ф75*2.3","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[5,null,"ф110*3.2","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[6,null,"ф160*4.0","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[7,null,"ф200*4.9","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[8,null,"ф250*6.2","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[9,null,"ф315*7.8","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[10,null,"ф400*9.8","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[11,"PVC-U直通【建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材】","ф32*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[12,null,"ф40*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[13,null,"ф50*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[14,null,"ф75*2.3","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[15,null,"ф110*3.2","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[16,null,"ф160*4.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[17,null,"ф200*4.9","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[18,null,"ф250*6.2","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[19,null,"ф315*7.8","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[20,null,"ф400*9.8","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[21,"PVC-U三通【建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材】","ф32*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[22,null,"ф40*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[23,null,"ф50*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[24,null,"ф75*2.3","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[25,null,"ф110*3.2","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[26,null,"ф160*4.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[27,null,"ф200*4.9","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[28,null,"ф250*6.2","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[29,null,"ф315*7.8","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[30,null,"ф400*9.8","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[31,"PVC-U三通【建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材】","ф32*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[32,null,"ф40*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[33,null,"ф50*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[34,null,"ф75*2.3","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[35,null,"ф110*3.2","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[36,null,"ф160*4.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[37,null,"ф200*4.9","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[38,null,"ф250*6.2","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[39,null,"ф315*7.8","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[40,null,"ф400*9.8","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[41,"PVC-U  90°弯头【建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材】","ф32*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[42,null,"ф40*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[43,null,"ф50*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[44,null,"ф75*2.3","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[45,null,"ф110*3.2","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[46,null,"ф160*4.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[47,null,"ф200*4.9","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[48,null,"ф250*6.2","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[49,null,"ф315*7.8","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[50,null,"ф400*9.8","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
["注：1、报价应包含相应制造费、运输费、装卸费、税票等费用，数量以具体工程实际需求为准。"]
["2、国标；送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["3、报价含运输至我司实施的工程项目施工现场，供方负责卸货。"]
[]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话：                                    日期：2023年   月    日"]