{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["钢管","球墨铸铁管","钢筋混凝土","聚乙烯（PE）缠绕结构壁A型管、双壁波纹管、PE管"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"钢管","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,8],[2,0,2,3],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[5,5,23,5],[24,0,24,8],[26,0,26,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[29,0,29,5],[30,0,30,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠城区水口、马安等片区市政排水管网改造工程和陈江街道办二号污水处理厂及管网建设PPP项目新增尾水管道工程管材及管件、阀门采购项目询价报价表"]
["类别：钢管及管件、阀门"]
["序号","材料名称","规格型号",null,"技术参数","防腐要求","单位","报价（元）","备注"]
[null,null,"公称直径（DN）","外径（D）"]
[1,"焊接钢管","DN1400*12mm","D1420*12mm","Q235B"," （1）管道内壁防腐：环氧煤沥青一底三面,涂层厚度>300um，具体要求见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第5.4节；\n （2）管道外壁防腐：①直埋段外防腐采用环氧煤沥青六油二布,涂层厚度>600um；②顶管段的外防腐按照《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术标准》（SY/T0315-2005）和《熔融结合环氧粉末涂料的防腐涂装的标准》（GB/T18593-2010），采用重腐蚀防腐涂层（耐磨耐蚀单层环氧粉末涂层，涂层厚度≥400微米）。钢管节采用耐磨耐蚀单层环氧粉末涂层，涂层厚度≥400微米；焊接口和中继间采用能与原涂层紧密结合的双组分高分子复合涂料，补口区与修补区的涂层厚度为原涂层厚度的1.5倍，与原涂层搭接的长度不小于100mm。 ","m",null,"外斜口"]
[2,"焊接钢管","DN1400*14mm","D1420*14mm","Q235B",null,"m",null,"内斜口"]
[3,"焊接钢管","DN1400*12mm","D1420*12mm\nL=1500mm","Q235B",null,"根",null,"直管，外斜口"]
[4,"焊接钢管","DN1400*12mm","D1420*12mm\nL=1800mm","Q235B",null,"根",null,"直管，外斜口"]
[5,"焊接钢管","DN1000*10mm","D1020*10 L=1000mm","Q235B",null,"根",null,"直管，外斜口"]
[6,"45°弯头","DN1400*12mm","D1420*12mm","Q235B",null,"个"]
[7,"90°弯头","DN1400*12mm","D1420*12mm","Q235B",null,"个"]
[8,"90°弯头","DN1000*10mm","D1020*10","Q235B",null,"个"]
[9,"异径三通","DN1500-DN1400 δ=18",null,"Q235B",null,"个"]
[10,"法兰盘","DN1000 PN1.0MPa",null,"Q235B",null,"个"]
[11,"法兰盘","DN1500 PN1.0MPa",null,"Q235B",null,"个"]
[12,"法兰盲板","DN1000 PN1.0MPa",null,"Q235B",null,"个"]
[13,"法兰盲板","DN1400 PN1.0MPa",null,"Q235B",null,"个"]
[14,"手动法兰式蝶阀","DN1500,PN1.0MPA",null,"球墨铸铁",null,"套"]
[15,"手动法兰式蝶阀","DN1400,PN1.0MPA",null,"球墨铸铁",null,"套"]
[16,"手动法兰式蝶阀","DN1000,PN1.0MPA",null,"球墨铸铁",null,"套"]
[17,"双法兰伸缩器","DN1500,C2F型PN1.0MPA",null,"球墨铸铁",null,"套"]
[18,"双法兰伸缩器","DN1400,C2F型PN1.0MPA",null,"球墨铸铁",null,"套"]
[19,"双法兰伸缩器","DN1000,C2F型PN1.0MPA",null,"球墨铸铁",null,"套"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
[]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"球墨铸铁管","index":1,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[3,1,16,1],[17,0,17,7],[19,0,19,5],[20,0,20,5],[21,0,21,5],[22,0,22,5],[23,0,23,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["惠城区水口、马安等片区市政排水管网改造工程和陈江街道办二号污水处理厂及管网建设PPP项目新增尾水管道工程管材及管件、阀门采购项目询价报价表"]
["类别：球墨铸铁管"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","数量","报价（元）","备注"]
[1,"球墨铸铁管","DN100×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[2,null,"DN150×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[3,null,"DN200×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[4,null,"DN300×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[5,null,"DN400×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[6,null,"DN500×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[7,null,"DN600×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[8,null,"DN800×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[9,null,"DN1000×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[10,null,"DN1200×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[11,null,"DN1400×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[12,null,"DN1600×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[13,null,"DN1800×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[14,null,"DN2000×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
[]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"钢筋混凝土","index":2,"n_rows":46,"n_cols":8,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[3,1,14,1],[15,1,26,1],[27,1,38,1],[39,0,39,7],[41,0,41,5],[42,0,42,5],[43,0,43,5],[44,0,44,5],[45,0,45,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["惠城区水口、马安等片区市政排水管网改造工程和陈江街道办二号污水处理厂及管网建设PPP项目新增尾水管道工程管材及管件、阀门采购项目询价报价表"]
["类别：钢筋混凝土管"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","数量","报价（元）","备注"]
[1,"II级钢筋混凝土管","d300","承插口橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[2,null,"d400","承插口橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[3,null,"d500","管内壁刷环氧树脂，柔性双橡胶圈密封承插连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[4,null,"d600","管内壁刷环氧树脂，柔性双橡胶圈密封承插连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[5,null,"d800","承插口橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[6,null,"d1000","承插口橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[7,null,"d1200","企口式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[8,null,"d1350","企口式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[9,null,"d1500","企口式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[10,null,"d1650","企口式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[11,null,"d1800","管内壁刷环氧树脂，柔性双橡胶圈密封承插连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[12,null,"d2000","管内壁刷环氧树脂，柔性双橡胶圈密封承插连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[13,"Ⅲ级钢筋混凝土管","d300","承插口橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[14,null,"d400","承插口橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[15,null,"d500","管内壁刷环氧树脂，柔性双橡胶圈密封承插连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[16,null,"d600","管内壁刷环氧树脂，柔性双橡胶圈密封承插连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[17,null,"d800","管内壁刷环氧树脂，柔性双橡胶圈密封承插连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[18,null,"d1000","承插口橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[19,null,"d1200","企口式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[20,null,"d1350","企口式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[21,null,"d1500","企口式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[22,null,"d1650","企口式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[23,null,"d1800","企口式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[24,null,"d2000","企口式橡胶圈柔性连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[25,"Ⅲ级钢筋混凝土管(顶管专用)","d300"," F型钢承口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[26,null,"d400"," F型钢承口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[27,null,"d500"," F型钢承口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[28,null,"d600"," F型钢承口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[29,null,"d800"," F型钢承口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[30,null,"d1000"," F型钢承口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[31,null,"d1200"," F型钢承口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[32,null,"d1350"," F型钢承口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[33,null,"d1500"," F型钢承口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[34,null,"d1650"," F型钢承口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[35,null,"d1800"," F型钢承口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[36,null,"d2000"," F型钢承口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
[]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"聚乙烯（PE）缠绕结构壁A型管、双壁波纹管、PE管","index":3,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,3],[5,1,8,1],[9,0,9,6],[10,0,10,6],[12,0,12,5],[13,0,13,5],[14,0,14,5],[15,0,15,5],[16,0,16,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["惠城区水口、马安等片区市政排水管网改造工程和陈江街道办二号污水处理厂及管网建设PPP项目新增尾水管道工程管材及管件、阀门采购项目\n询价报价表"]
["类别：聚乙烯（PE）缠绕结构壁A型管、双壁波纹管、PE管"]
["序号","材料名称","规格型号","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"聚乙烯（PE）缠绕结构壁A型管","DN300  SN≥8","承插式橡胶圈柔性连接","m",null,"国标、含胶圈"]
[2,"聚乙烯双壁波纹管(HDPE)","ф200（直管）SN≥8","承插式橡胶圈柔性连接","m",null,"国标、含胶圈"]
[3,"PE管材（PE100）","ф110×6.6 1.0MPa","电热熔连接","m",null,"国标"]
[4,null,"ф400×29.4 1.25MPa","电热熔连接","m",null,"国标"]
[5,null,"ф500×36.8 1.25MPa","电热熔连接","m",null,"国标"]
[6,null,"ф630×46.3 1.25MPa","电热熔连接","m",null,"国标"]
["合价"]
["注：1、单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。\n   2、PE管材（PE100）的物理力学性能符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》（GB/T 13663.2-2018）中的规定。"]
[]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]