{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":3,"rows_kept":39,"merged":[[1,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,6,0],[7,0,7,2],[8,0,8,1],[9,0,9,2],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,2],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,2],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[34,0,34,2],[35,0,35,2],[36,0,36,2],[37,0,37,2],[38,0,38,2]]}
["附件："]
["佩特化工(惠州)有限公司年产5000吨高性能涂料建设项目(惠州新材料产业园定制工业厂)\n设计、施工总承包(EPC)BIM技术服务采购项目询价报价表"]
["服务项目                                     "]
["模型创建及变更护"]
["模型创建及变更维护","建筑专业","根据提供的图纸及相关资料搭建建筑专业模型，并根据模型查找图纸问题；"]
[null,"结构专业","根据提供的图纸及相关资料搭建结构专业模型，确保构建尺寸及空间位置与需求保持一致，并根据模型查找结构图纸问题，出具问题报告；"]
[null,"变更维护","根据设计图纸进行模型更新维护，确保最终提交模型与图纸一致；"]
["准备阶段"]
["准备阶段应用",null,"编制项目(BIM实施方案) ；技术培训；"]
["设计阶段应用"]
["初设阶段",null,"图纸校对、该阶段管综模型及可行性分析优化建议、层高分析；"]
["施工图设计阶段",null,"模型深化、图纸校对、该阶段管综模型及净高分析优化、室内外漫游模拟、预留预埋定位、专项深化、室内、景观建模可视化；"]
["施工过程全阶段应用"]
["出具图纸问题报告",null,"根据建筑、结构、机电图纸搭建各专业模型，根据模型统计反馈设计阶段图纸问题并沟通设计院解决；"]
["钢结构",null,"制作施工模拟动画、对复杂部位进行安装及吊装模拟；"]
["施工方案模拟",null,"对复杂的施工工法需利用BIM系统按施工工序进行施工模拟；"]
["机电深化及各专业出图",null,"对各专业BIM进行整合进行碰撞检测、查找相关碰撞点参考解决方案；根据BIM模型突出碰撞报告，在得到甲方的优化方案后调整模型，解决各专业之间的问题：复杂设备机房施工工艺优化；"]
["预留孔洞出图",null,"各专业管线，砌体墙开洞及标记预留孔洞与主体之间的距离；承重墙开洞、结构梁开洞及标记预留孔洞与主体之间的距离；"]
["变更管理",null,"进行变更模型管理工作；"]
["净空检查分析",null,"运用BIM模型对各楼层进行净高检查分析，出具净高检查报告；"]
["模型漫游视频、报奖等各类视频",null,"基于BIM技术对模型进行仿真漫游，展现实际应用效果；根据报奖等实际应用需要制作相关BIM视频；"]
["搭建场地布置模型",null,"根据场地布置综合图纸，搭建综合场地布置模型；"]
["三维技术交底",null,"针对BIM深化方案及问题定期举行内部评审会， 内部方案审核评审通过之后进行项目交底会，对项目部和现场施工人员进行交底，通过后应用于现场施工。并在施工过程中遇到的问题进行实时的方案对比和调整，配合现场施工；"]
["重点部位效果图制作",null,"根据委托方要求，对项目重要部位、角度和环境进行效果图渲染；"]
["设备参数",null,"根据BIM模型为设备添加参数(例生产厂商、价格信息、电话、责任单位等) ；"]
["装饰装修",null,"深化设计中的碰撞检测、净高分析、装饰设计模型、深化节点图纸；"]
["GIS技术与地质数据应用",null,"收集并处理项目区域地层分布、岩土力学性质、等地质数据，确保数据误差符合化工项目施工规范；实现三维GIS地质模型与BIM工程模型融合，支持可视化呈现桩位与地质条件、埋地设施的空间关系；基于融合模型优化打桩点位、桩型、成桩深度及施工顺序，能识别打桩施工与埋地储罐、水池的冲突风险；"]
["软件培训、指导施工",null,"定期开展revit软件基本实操培训，指导现场管理人员熟悉软件基本操作；"]
["竣工验收及智能化交付",null,"完成竣工模型：竣工数据提交：智能化模型交付；"]
["BIM奖项"]
["省级奖项及以上",null,"满足现场实操需求的基础上，突出化工项目BIM+GIS协同应用亮点、安全管控创新点；总结提炼BIM应用点及成效、辅助申报省级及以上证书；指导项目进行专利研发，化工厂房BIM协同设计用预埋件精准定位工装。（该费用包含在本次报价内）"]
["总报价(元)"]
[]
[]
["    供应商名称："]
["    供应商地址："]
["    联 系 人："]
["    联系电话："]
["    日   期：    年     月    日"]